                          Маркировка масел ДВС.
Минеральное масло - натуральный продукт, получаемый непосредственно из нефти. Дешево, но у таких масел узок температурный диапазон, а изначально заданные свойства быстро изменяются из-за окисления основы. В автопроме минералка перспектив не имеет – подходящих моторов остается все меньше. 

Синтетика – искусственно созданное масло. Отличный холодный пуск (отдельные сорта работоспособны до -54?С), комплексная защита двигателя при высоких температурах, большие межсервисные пробеги. Правда качество топлива обычно уменьшает шаг замены в два раза. 

Полусинтетика – это не смесь синтетики и минералки. На самом деле минеральную основу дополняют синтетическими компонентами (доходит до 20%). Полученная субстанция существенно превосходит минералку по всем показателям, а стоит куда меньше чистой синтетики. С другой стороны не обладает частью свойств синтетических масел. 

Класса качества масла – он определяет, подойдет ли масло вашему типу двигателя. Маркировка идет по американской системе API. Масла в ней разбиты на две категории – S (Service) для бензиновых двигателей легковых авто и С (Commercial) – для дизельных двигателей. В каждой категории свои уровни качества: 
* SA-самое низкое, далее SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM-самое высокое. 
* СА-самое низкое, CB, CC,CD,CE, СF-самое высокое. 

Универсальные масла, годные для всех типов двигателей, маркируют двумя кодами, например SJ/CD. Предпочтение стоит отдавать типу двигателя, стоящему первым (т.е. в нашем случае S-бензиновый). 

Далее вязкость – главная эксплуатационная характеристика масла. Она разделена на шесть зимних (0W; 5W; 10W; 15W; 20W; 25W) и пять летних (20; 30; 40; 50; 60) классов. Всесезонные сорта носят двойное обозначение – например, 10W40. Первая цифра характеризует лишь холодный пуск. Вторая оценивает смазывающую способность в рабочих условиях. Чересчур жидкое масло создает тонкую пленку, слишком густое – плохо прокачивается по системе. 

Сверх того, выпускают масла с дополнительной маркировкой. Обозначение LL означает увеличенный межсервисный интервал, надпись EC1 указывает на принадлежность к энергосберегающей серии, а цифра, стоящая вслед за буквами, указывают ожидаемую экономию топлива (единица соответствует 1,5%, двойка – 2,5%, тройка – 3% и т.д.). Эти масла не рекомендуется применять в старых двигателях, где они могут привести к продавливанию масляной пленки и повышенному износу деталей. 

А вот надпись TURBO на упаковке не означает ничего, кроме красивой рекламы.
